- 충청남도 도립 서산노인전문병원 치매안심센터 리모델링공사 설계용역 -

과 업 지 시 서

2018. 3.

충청남도 도립 서산노인전문병원

Ⅰ. 과업개요

1. 과업의 명칭

○ 충청남도 도립 서산노인전문병원 치매안심센터 리모델링공사 설계용역

2. 과업의 목적

○ 본 과업은 충청남도 도립 서산노인전문병원 치매안신센터 리모델링공사를 위한 설계 용역으로서 치매국가책임제 공약제시(‘16.10.27) 및 자질없는 이행지시(’17.6.2)에 따라 지역사회 치매어르신 및 가족들이  안심하고 살아갈수 있도록 필요한 서비스를 연계하고 효율적인 치매관리를 위한 의료서비스를 제공하기 위한 치매안심센터 개․보수 설계용역을 수행하는기준과 지침을 제시하여 설계과정에서 야기될 수 있는 행정 및 기술상의 부조화 내지 차질을 사전에 예방함으로서 우수한 건축물을 설계하는데 그 목적이 있다.

3. 과업내용

가. 대지위치 : 충남 서산시 중앙로 149(충청남도 도립 서산노인전문병원 지내)

나. 규 모 : 지상 4,5층 개․보수(2개층, 4층 일부)

⇨ 입원실, 공용거실, 프로그램실,목욕실등

※ 규모 및 공사범위는 설계자의 계획에 따라 발주처과 협의하여 예산범위내에서      변경될수 있음.

다. 예정공사비 : 1,080,000천원( 설계비. V.A.T 포함 )

라. 과업의 범위

1) 설계도서(기본설계,실시설계) 작성(건축, 전기, 통신, 설비 등)

2) 관련법에 의한 인허가 절차 이행에 따른 필요도서 작성 및 협의

3) 기본․실시 설계에 따른 사전조사사항

4) 건축허가(협의)와 한국보건산업진흥원 공공보건의료사업지원단에서 실시하는 설      계 심의에 관련된 도서의 작성, 제출서류 업무대행 및 실시설계 심의통과까지      를 과업범위로 한다.

5) 기본․실시설계보고서 작성

6) 공사에 필요한 일체의 설계도서 작성과 이에 수반되는 조사 및 각종 협의에       필요한 도면과 구비서류 기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출자료와 기타 발       주청이 필요하다고 요구하는 자료 및 업무

4. 과업수행기간

가. 착수일로부터 90일간으로 한다.(단 심의기간은 별도로 정산한다)

나. 수급인은 다음에 경우에 한하여 과업수행기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변으로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

2) 의료원의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

3) 의료원의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

4) 관계 법규의 개폐로 인해 지연 되었을 경우

5) 사업지원단과 협의과정에서 지연 되었을 경우

6) 각종 심의 과정에서 지연 되었을 경우

7) 기타 사유로 인하여 상호 협의할 수 있다.

Ⅱ. 일반사항

1. 본 과업지시서는 노인전문병원 치매안전센터 리모델링공사 설계용역에 대한 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며 모든 과업은 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정하지 아니한 모든 사항은 발주처의 승인을 득한 후 관계법령 및 규정과 정부제정의 각종 시방서에 의거 수행하여야 한다.

2. 용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며 안전하고 경제적이며 합리적인 건물이 되도록 노력하여야 하고, 설계내용은 관련법규와 제반규정에 저촉되지 않아야 한다. 만약 제출된 도서에 대하여 잘못된 사항이 발생시에는 용역자가 일체의 책임을 진다.

3. 본 사업에 소요되는 사업비는 총공사비 이내로 설계되어야한다.

4. 최근 공공의료기관 개보수 사례를 조사․분석하여 설계에 참고한다.

5. 용역자는 아래 각 사항에 대하여 발주처에 사전 보고 후 검토된 자료에 의거 과업을 진행하여야 한다.

가. 각종 자문회의 및 심의회, 보고회에서 검토되어야 할 사항.

나. 설계자료 또는 통계, 조사연구 적용 및 개선에 관한 사항

다. 기술인력 구성에 관한 사항

라. 새로운 기술 도입에 관한 사항

마. 공사비, 공사기간 등에 관한 사항

바. 기타 발주처로부터 지시받은 사항 등

Ⅲ. 과업의 수행절차

1. 착수계 제출

수급인은 설계용역 계약일로부터 7일이내 착수보고서, 과업수행계획서 및  아래의

제반서류가 포함된 착수계를 제출하여 승인을 받아야 한다.

가. 사용인감계 및 인감증명서, 법인등기부 등본

나. 사업자등록증 및 건축사업무신고필증, 건축사 면허증 사본

다. 설계용역비 산출조서(각 분야별로 작성)

라. 분야별 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

마. 인력[장비] 투입계획서(참여기술자 명단, 설계용역 조직표, 재직증명서)

바. 자격증 사본 및 건설기술 경력사항 확인서(증명서 원본)

사. 분야별 참여기술자 보안각서

아. 설계 예정공정표(분야별 세부공정계획서 및 업무 흐름도)

자. 설계용역 계약서 사본(분담이행 협약서 등)

2. 업무보고

가. 업무 착수보고

책임기술자는 착수보고서 및 과업수행계획서 내용을 기초로 전체적인 설계의

진행계획을 설명하여야 한다.

나. 수시보고

1) 수급인은 감독자의 요구가 있거나 과업수행중 해결하여야 할 중요한 문제가 발생

(주요계획 및 방침의 결정과 변경)시 또는 조사 및 자료수집 완료와 공법결정

시 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야한다.

2) 감독자의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고

조치 결과를 서면으로 제출하여야 한다.

다. 업무완료보고

수급인은 과업수행기간 전체 공정 중 최종성과품납품 전 실시설계에 의해 완료된

도서를 각 1부씩 제본하여 업무완료보고를 시행하여야 한다.

3. 업무 회의

가. 일반사항

1) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는

경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인

공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

2) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하

여는 수급인 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

3) 본 설계지침서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는

자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

4) 발주기관은 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출․요구

하여 수정․보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

5) 수급인은 자문회의 등 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위

등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

나. 수시 회의

1) 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 기본설계, 실시설계 보고 시

보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 하며 보고회의는 상호간 일시와 장소

를 협의하여 개최한다.

2) 계획설계 과정에 있어서는 최종안이 확정되기 까지 발주처의 협의 요구(회의

횟수, 시기등)에 적극적으로 협조하여 최상안이 확정되도록 한다.

4. 완료계 제출

수급인은 업무완료보고 후 설계용역 완료보고서, 손해보험 또는 공제 가입 증서,

최종성과품을 첨부하여 완료계를 제출하여 승인을 받아야 한다.

Ⅳ. 설계 일반지침

1. 일반사항

가. 각 설계도서는 더 이상의 세부 설계가 없도록 최대한 상세히 표현 되도록 하며 분야별로 구분하여 작성한다.

나. 각 분야별로 설계도서는 건축법 등 관계법령에 위배되지 않도록 적합하게 설계하여야 하며, 국토해양부제정 제반 표준시방서 규정에 맞도록 작성하고 과학적이고 능률적인 수행과 기간 단축을 위하여 가능한 한 전산장비에 의하여 작성토록 한다.

다. 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등의 설계내용이 서로 상충되는 부분이 없도록 충분한 협의를 거쳐 설계하여야 한다.

라. 용역수행자는 설계도서를 작성함에 있어서 각종 시공 상세도면을 충분히 작성하여 시공 및 적산이 용이하도록 하여 공사 진행에 전혀 지장이 없도록 하며 설계도서가 납품 준공된 후에도 시공과정에서 부분상세도가 필요한 경우 감독관의 요구에 따라 부분 상세도를 추가 작성 제출하여야 한다. 이에 따른 추가 설계에 대한 설계비는 지급하지 아니한다.

마. 시방서는 표준 및 특기 시방서로 구분하여 상세하게 작성한다.

바. 공사비 원가계산은 정부의 공사원가 계산방식에 의한다.

사. 실시설계 내역서는 표준품셈, 정부노임단가, 자재단가 등은 납품일에 가장 가까운 달을 기준으로 작성하여야 한다.

아. 물가시세표에 없거나 특수물품 및 특수공정의 경우 2개 이상업체의 견적서를 첨부한다.

2. 용역자(과업수행자)의 의무 및 유의사항

가. 과업수행자는 계약 후 우리군이 제시하는 기본사항을 숙지하여 발주처의 자문에 따른 각종 자료의 제출과 좋은 결과가 나오도록 최대한 노력하여야 한다.

나. 설계도서 납품 후 설계하자, 관계 법규에 대한 미비 등 부득이한 사항이 있을 경우 실시설계 용역자가 부담으로 변경하여야 한다.

다. 모든 설계도서는 계약기간 내에 납품 하여야 하며, 부득이한 경우나 천재지변 등의 경우, 발주처과 협의하여 연장할 수 있다.

라. 필요시 건축, 도로, 개발행위 등 관련법에 의한 인허가 절차 이행을 위한 각종협의 도서를 제출(관련법에서 정하는 첨부서류 및 관련부서에서 검토가 필요하다고 인정하여 요구하는 서류 일체)하여야 하며 관련부서와 협의를 실시하여야 한다.

마. 본 설계를 수행함에 있어 제반허가 및 심의절차 이행 등에 소요되는 제비용은 실시설계용역자 부담으로 한다.

바. 모든 설계과정에서 발주처의 지휘 감독을 받아야 한다.

사. 설계 용역의 진행과정에 대하여  의료원의 별도 요구가 있을 때에는 언제라도 이에 응해야 한다.

아. 설계도서 납품전과 납품 후에라도 설계도서에 관하여 제3자에게 공개 또는

발설하여서는 안되며, 보안유지에 각별 유념한다.

자. 설계용역 계약 후 설계면적 과다로 인하여 설계비의 증액사유가 발생하더라도

증액 분에 대한 설계비는 청구할 수 없다.(단, 감액사유가 발생하였을 때에는

계약조건에 따른다.)

차. 설계과실로 인한 모든 책임(형사, 민사상)은 설계용역자가 진다.

카. 설계내역서 작성 시 단가 잘못 적용 또는 계산착오로 공사비가 과다하게 계상

되어 집행 후 공사비 정산문제가 발생될 경우 공사 중 또는 준공처리 한 이후

라도 그 책임은 설계용역자가 진다.

3. 용어의 해석

가. 본 과업지시서의 내용에 해석 차이가 있을시 발주처의 해석에 따른다.

나. 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 일반적 관행에 따른다.

4. 관련 법규 적용

가. 본 설계에 대한 관계법의 적용은 현행 대한민국 법규에 의하며, 법으로 명시되지 않은 사항은 통상 관례에 따른다.

나. 기타 시의 방침과 발주부서의 지시에 따라야 한다.

5. 설계 설명서

가. 설계설명서는 건축, 기계, 조경, 통신, 내부인테리어 등 건물이 가동되는데 지장이 없도록 작성한다.

나. 설계설명서는 설계의 주요 내용이 쉽게 잘 전달될 수 있도록 간결하게 작성한다.

다. 건축분야에 있어서는 시공자 및 실제 건물 사용자에게 도움을 줄 수 있도록 각실 및 부대시설의 용도 및 실내구성에 대한 구체적 설명이 있어야 한다.

6. 시방서

가. 시방서는 표준 및 특기 시방서로 구분하여 상세하게 작성한다.

나. 표준시방서는 설계개요 인허가 사항, 시공방법 등을 상세하게 기술한다

다. 모든 시방서는 국토해양부 제정 표준시방서에 정한 기준 이상으로 작성하되 관련제반 법규 및 규정에 적합하게 작성한다.

라. 사용재료에 대하여는 독과점 품목인 경우를 제외하고 제조회사 고유제품 명칭을 표기할 수 없으며 일반적, 학술적 명칭을 사용한다.

마. 특수공법, 특수자재에 대하여는 설계방법, 시험결과, 시공실적 등에 대하여 기술시방에 기재된 개요 외에 상세한 설명서와 참고자료를 첨부하여야 한다.

7. 견적 기준

가. 수량산출은 국토교통부 제정 적산 요령으로 산출하되 적산은 납품일에 가장 가까운 달의 가격(거래실적, 견적, 정부고시 등)을 기준으로 산정하여야 한다.

나. 관급자재로 구매하여야 할 대상과 수량, 금액, 시방서를 별도로 작성 명시하여야 한다.

다. 복합단가로 구성되는 가격은 반드시 일위대가표를 작성하고 불가피하게 일식으로 적용되는 단가에는 충분히 납득이 될 수 있는 자료(자료 및 견적서는 공문으로 요청 공문으로 받을 것)를 첨부 하여야 한다.

라. 견적으로 제출되는 단가는 2개사 이상 제품의 견적을 받아 세부적인 검토 후 가격이 가장 저렴하고 품질이 우수한 제품을 채택 적용단가로 한다.

마. 각 공사별 내역서를 작성하여 총괄 내역서를 작성하고 재료 및 인건비의 수량산출 근거를 상세히 작성 첨부 하여야 한다.

바. 자재비는 조달청 가격정보를 적용하고 가격정보에 없는 품목의 단가는 공인기관이 발행하는 물가자료중 2개를 선정하여 가장 낮은 단가를 적용한다.

사. 노임단가는 통계법 제3조의 규정에 의거 통계작성 승인을 받은 기관이 조사 공포한 최근 노임단가를 기준으로 한다.

아. 적산 자료중 품셈은 국토해양부 제정 표준품셈을 적용한다.

자. 원가계산시 제잡비는 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 및 원가계산에 의한 예정가격작성준칙에 의한다.

8. 공사비 내역서

가. 공사비 원가계산은 정부의 공사원가 계산방식에 의한다.

나. 일위대가표 작성은 정부제정 표준폼셈에 의한다.

다. 자재단가는 조달청 발행 가격정보의 가격을 적용하고 가격정보에 수록되지 않은 품목의 단가는 공인 기관이 발행하는 물가자료중 가장 낮은 단가를 적용하고 조사 단가표를 비교 작성 첨부한다.

라. 물가시세표에 없거나 특수물품 및 특수공정의 경우 2개 이상업체의 견적서를 첨부한다.

마. 내역서상의 수량은 산출 근거를 작성하되 공정별, 부위별, 규격별로 식별이 용이하도록 한다.

바. 자재는 국내 생산품중 최상의 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하되 전체공사비에 따라 조정할 수 있으며, 국내제품이 없는 경우에는 발주처과 충분한 협의 후 결정 한다.

사. 설계단가는 부가가치세를 제외한 순 공급가격으로 한다.

아. 토공품 적용시 기계, 인력 조합품은 발주처과 협의하여 적용한다.

9. 기타사항

가. 본 과업지시서의 내용이 분명하지 아니하거나 이해가 어려운 사항은 발주처의 감독관과 협의한 후 발주처의 결정에 따르며, 기타 과업을 수행함에 있어 명시되지 아니한 사항은 “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준”에 의한다.

나. 본 설계 과업수행에 있어 필요한 허가절차 이행 및 자료수집 등 전문가의 자문 등에 필요한 부담은 용역자 부담으로 한다.

다. 본 과업의 완료시에는 실제 과업이 완료되었다 하더라도 실시계획 승인이나 사전 검사 시 지적사항이 있을 때에는 용역자는 즉시 보완하여야 한다.

Ⅴ. 분야별 설계기준

1. 일반사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니  되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 조경, 기계, 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 하며 친환경적인 건축물이 되도록 한다.

라. 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며 사전조사 시 도로의 연결, 지반상황, 우․오수관 위치, 급수인입점, 전기인입점 등 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

마. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

바. 자재 및 장비선정 시 설계의 의도와 부합되지 않는 한 신기술제품, 조달청 우수제품 사용 검토하여야 한다.

사. 실별 주요기능 및 특기사항 고려하여 반영하여야 한다.

아. 에너지절약설계를 구현한다.

2. 분야별 설계일반지침

가. 건축

1) 일반사항

가) 현대적인 시설과 공법을 도입하여 안정성을 확보함과 동시에 에너지를 저소비하는 에너지절약형 건물이 되도록 설계한다.

나) 공기 단축과 공사비를 절감할 수 있는 새로운 검증된 공법과 첨단기술 등을 적극 도입하여 완벽한 공사가 되도록 한다.

다) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

라) 모든 설비(기계, 전기, 통신, 소방, 방재, 냉.난방, 하수도 등)는 최신식으로  자동관리 될 수 있도록 상호 협의‧설계하고, 에너지 절약형 고효율 자재를 이용 한다.

마) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크리글 확보하여야 한다.

바) 건축법 및 기타 관련법규에 위배되지 않도록 계획 설계한다.

사) 건축 공사비는 현재 동일수준 규모의 신축 공사비에 준하며 예산 범위내로 한다.

아) 건물 양식이 주변 환경에 부조화로 인해 부득이 변경할 경우는 발주처와 협의하여야 한다.

자) 지진으로부터 인명과 건축물을 안전하게 보호할 수 있도록 건축물의 내진 설계를 하여야 한다.

차) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 구조계획

가) 기능이 적절한 구조

나) 안전한 구조(내진설계 규정에 적합한 구조)

다) 정확한 설계 기초조사와 증축을 감안하여 안전한 구조로 설계 반영

라) 구조설계 시 내진설계 필히 반영

마) 경제적인 구조

바) 건물의 확장성을 고려하여 설계

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며 K.S제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

다) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

※ 모든 자재는 도내생산자재를 우선구매함을 원칙으로 한다.

라) 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

Ⅴ. 설계도서 작성기준

1. 구조계산서(필요시 법령에 정하여 요하는 건축물)

가. 구조계산은 관계 법령상 유자격자가 작성 서명하여야 한다

나. 구조계산은 적정한 안전율이 감안 되어야 한다.

다. 구조계산서에는 적용공식, 계산과정을 누락없이 표기하여 해석, 진단, 검증이 용  이하도록 작성한다.

2. 시공상세도 작성

가. 콘크리트 구조물의 설계는 현장기능공들이 쉽게 이해할 수 있도록 다음 요령에 의거 시공상세도를 작성하여야 한다.

1) 철근 배근도에는 정․부 철근 등의 유효간격 유지용 및 철근피복 두께(측․저면

유지용 스페이서 및 CHAIR-BAR의 위치, 설치방법 및 가공을 위한 상세도면

작성한다.

2) 스페이서 또는 CHAIR-BAR 등은 철근 및 콘크리트 타설시의 하중에도 각종 철근 간격이 충분히 유지될 수 있도록 그 위치를 도면상에 명기하여야 한다.

3) 스페이서 또는 CHAIR-BAR 등의 철근가공 및 설치상세도에는 주철근 등 각 철근간의 순간격, 거푸집과 철근과의 순간격 등을 고려하여 그 수치를 표시하여야 한다.

4) 시공이음, 신 ․ 수축 이음부의 위치, 설치방법 및 사용재료(채움재) 등에 대한 상세도면과 시공법을 작성 표기하여야 한다.

5) 철근 겹이음 길이 및 위치

가) 철근의 이음부는 구조상 약점이 되는 곳이므로 최대인장응력이 작용하는 곳에서는 이음이 되지 않도록 하여야 한다.

나) 겹이음 길이는 철근콘크리트 시방규정에 따라 충분한 이음길이를 두어야 하고 동일 단면에 집중되지 않도록 겹이음 길이, 겹이음 위치 등의 도면을 작성하여야 한다.

6) 도면상에 표시 안되는 부분은 도면 하단에 주서로 설명을 하여야 한다.

3. 시방서

가. 시방서의 작성은 공통사항만 표준시방서를 기준으로 하고, 기타는 당해공사의 특성에 부합되는 특기시방서를 별도 작성하여야 한다.

나. 한글과 아라비아 숫자로 작성하며, 영문 및 한문 필요시 괄호안에 명기한다.

다. 건설용 자재 중 시험을 필해야 하는 품목은 검사 및 시험규정을 제시하고 시험이 가능한 기관을 명기하여야 한다.

4. 내역서

가. 내역서 작성에 있어서 설계수량은 정부제정 건설공사 표준 품셈을 기준하고, 원가계산은 회계 예규 “원가계산에 의한 예정가격작성준칙”을 기준으로 산출하여 Excel 프로그램으로 내역서를 작성하여 PC용 디스켓(TXT)을 함께 제출하여야 한다.

나. 공사비를 산출할 때에는 아래자료를 기준으로 산출하여야 한다.

1) 노  임 : 시중노임단가

2) 재료비

가) 조달청 발간 가격정보, 물가자료, 물가정보지를 단가비교표를 작성하여야 하며 그중 최저가를 적용한다.

나) 견적 처리 시에는 2개 업체 이상 견적을 비교하여 최저가를 적용한다.

다) 특수 자재는 공인 물가조사기관의 원가계산 가격

3) 운반비는 운반장비, 운반장소 및 거리, 도로상태 등 운반비 산정에 대한 세부 산출내역을 첨부하여야 한다.

5. 자재선정

가. 모든 자재는 발주자의 사전 검토를 받아 설계에 반영한다.

나. 설계시 적용되는 주요재료는 KS품을 사용하지 아니하는 경우 선정시험을 실시하여 설계도 및 시방서에 그 품질기준을 명시하고 시험성적표는 설계서 납품시 제출하여야 한다.

6. 참조자료 및 설계자료

설계시 정부 또는 공공단체가 발간한 자료를 인용하거나 기타 자료를 참고할 때에는  반드시 참고자료의 근거를 명시하여야 한다.

Ⅵ. 성과품의 제출

1. 납품도서 목록

1. 설계도서 (각 분야별 공통)
1) 종결보고서 …………………………………………………………	5부
2) 주요시설 5곳 투시도 (A3 이상, 표구제작) ……………………	각 3점
3) 실시설계 보고서(A3 반접이) …………………………………	책자5권
4) 실시설계축소도면(A3 반접이) …………………………………	5부
5) 설계원도 1식 ……………………………………………………	1부
8) 관급설계도면(A3 반접이) ………………………………………	5부
9) 시방서(일반 및 특기) ………………………………………………	5부
10) 관급시방서(일반 및 특기) ………………………………………	5부
11) 공사예정공정표(공기산출근거 포함) …………………………	5부
12) 내역서 …………………………………………………………… (원가계산, 내역서, 일위대가, 단가비교조사서등 분야별 작성)	5부
13) 관급내역서 ………………………………………………………… (원가계산, 내역서, 일위대가, 단가비교조사서등 분야별 작성)	5부
14) 수량산출서 ………………………………………………………	5부
15) 각종부하계산서(기계설비, 전기 등) …………………………	5부
16) 각 실별 조도계산서 ……………………………………………	5부
17) 구조계산서 …………………………………………………………	5부
18) 설계도면이 수록된 디스켓, CD롬 1식 …………………………	3부
19) 각종협의, 심의 및 인허가에 따른 필요한 서류 일체 …………	1식
20) 기타 우리의료원에서 요구하는 사항 …………………………	제한없음

※ 1. 투시도는 제출시 별도로 각각 A4 규격 5매와 원 File을 CD로 제출

2. 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주 시 별도 제작 제출

3. 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

연번	구 분	규 격	수량	비고
1	설계도면	A3	5부
2	공사비 내역서	A4 제본	5부
3	공사시방서	A4 제본	5부
4	구조계산서	A4 제본	5부
5	공사일위대가표	A4 제본	5부	견적서 포함
6	수량산출서	A4 제본	5부
7	건축허가 및 관련서류 일체	감독관과 협의 납품전 건축허가 및 협의 완료	1식	허가서 포함
8	성과품 전산자료(CD 및 USB)		1식
비고