CT 유지보수계약 특수조건

충남서산의료원 (이하 "갑"이라 칭한다.)과 계약상대자(이하 "을"이라 칭한다.)는  "갑"의 원내에 설치된 컴퓨터단층촬영기 (이하 "CT"라 칭한다.)의 정비 및 유지 보수에 관하여 아래와 같이 계약을 체결한다.

제 1 조 : (대상 장비) 정비보수 계약의 대상장비는  GE  CT  Hispeed  (1) System 으로 한다

(장비의 구성은 Gantry , Operating Console, PDU , Table 로 되어 있다 )

제 2 조 : (계약 기간)

가. 계약 기간은 2012년 8월 13일 부터  2013년 8월 12일까지(12개월)로 하며 차기계약자 미선정 등의 사유로 계약기간의 연장이 필요한 경우에는 일정기간동안 계약기간을 연장할 수 있다.

나. “갑”이 계약기간중 현재의 장비를 신규장비로 교체하는 경우 이 계약은 자동으로 해지 종료된다.

제 3 조 : (계약 금액) CT 정비보수료는 월          원 (부가세포함)으로 하고 정비보수에 소요되는 부품을 포함한 모든 비용은 무상으로 한다.  (TUBE 와 DETECTOR를 모두 포함하는 Full Warranty)

제 4 조 : (계약 내용) "을"은 아래와 같이 예방정비, 정도관리 및 유지 보수를 제공한다.

가. 예방정비

"을"은 "갑"이 장비를 정상적으로 활용할 수 있도록 예방 정비를 매월 1 회 정기적으로 실시한다. 정기점검은 정규 근무시간(또는 시간외 근무)중에 하도록 한다.

나. 고장 통보 및 응대

정비보수는 "갑"의 고장 통보에 의하여 행하여지며, 고장 유무 확인 후 24시간 이내로 장비의 설치 장소에 도착한다. 단, 원격으로 해결이 가능한 경우에는 예외로 한다.

다. 정비보수책임

정비보수기간 중 “을”이 정비보수를 함에 있어서는 동 장비를 생산한 업체 혹은 해외전문서비스 업체에서 기술 연수를 받은 전문 기술자나 동등의 기술을 인정한 기술자로 하여금 작업에 임하도록 한다.

라. 원격 서비스 제공으로 신속한 서비스가 이루워 져야 한다.

마. 부속품

필요한 부속품은 계약에 의거 교환하며 교환 부품은 성능상 동질품 및 동등품으로 한다.

바. Backup장비  보유

"을"은 장비의 고장에 신속히 대응하기 위하여 운영하고 있는 Backup 장비를 계약기간동안   계속 유지 하여야 한다 .

사. 정도관리

"을"은 정기적으로 실시되는 정도 관리 합격을 위하여 장비의 정상상태를 유지하는데 최선의 노력을 한다.

아. 부대시설에 의한 고장

"갑"의 부대 시설에 의해서 장비에 고장이 발생하였을 경우 이에 대한 "을"의 책임은 면제되고 "갑"의 별도 비용으로 "을"이 수리 한다 .

자. 예외 사항

아래와 같은 경우는 본 계약에서 "갑"에 대한 "을"의 의무가 면제되며 이로 인하여 발생되는 손해는 "을"이 책임지지 않는다.

①"갑"이 본 계약에 의한 의무 또는 책임을 이행하지 않는 경우

②"을"의 기술자가 아닌 제 3 자에 의한 대상장비의 변경, 부적절한 보관, 취급, 사용,

유지로 인한 고장

③천재지변, 전쟁, 폭동, 국가 비상 사태 기타 "을"이 통제할 수 없는 원인에 의한 고장

및 수리지연.

제 5 조 : (정비보수료의 지급) "을"은 매월말 정비 보고서 및 관계서류를 첨부하여 유지보수료를 청구하고 "갑"은 "을"이 지정하는 계좌에 현금으로 지급 한다 .

제 6 조 : (계약의 해지)

가. 쌍방간 계약해지의 필요성이 있는 경우 해지 1개월전에 문서로 통지하고 해지할 수 있다.

나. “갑”이 현재의 장비를 신규장비로 교체하는 경우 이 계약은 자동으로 해지된다.

제 7 조 : (분쟁의 처리) 본 계약에 정하지 아니한 사항 또는 본 계약 내용에 대하여 분쟁이 발생하였을 때에는 "갑"과 "을"이 상호 협의하여 결정하되 합의에 이르지 못할 때는 일반 상 관례에 따르기로 한다.

제 8 조 : (기    타)

가. 서면에 의한 쌍방의 사전 동의 없이 본 계약에 있는 권리와 의무를 타인에게 양도할 수 없다.

나. 상기 계약은 교체된 모든 부품을 "을"이 회수 하는 조건으로 제시된 가격이다 .

다. 계약종료 및 중도해지시 사용중이던 CT Tube는 “을”이 회수할 수 있다

단 Tube 사용 슬라이스가 20만 이상인 경우는 예외로 한다.

라. 가동율 유지 : 을”은 장비의 가동율(연 가동일/365일*100% 가동율, 단 정기점검에 소요되는 시간은 제외)을 95%이상 유지하기 위하여 최선을 다하여야 한다. 가동율이 95% 이하일 경우 매 1%미달시마다 1달치 정비보수료를 공제하여 지급한다.

마. 계약상대자는 이 조건에서 정하는 경우를 제외하고는 본원 회계규정 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준[행정안전부예규 제404호(2012.3.22)] 제14장 용역계약일반조건에 따른다.

제 9 조 : (참가자 확인사항) 유지보수업체가 변경될 경우에는 제8조 다항에 의거 튜브를 교체하고 용역을 수행해야함의 특별히 유의하여야 한다.